|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEIDIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖS ĮVAŽIAVIMUI** | Leidimo reg. Nr.:  |
| Reg. data: |
| Leidimo galiojimo data: nuo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Laikas: nuo \_\_\_\_\_ val. iki \_\_\_\_\_ val.Padalinio pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Įmonė, kuriai priklauso transporto priemonė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Transporto priemonės markė ir valstybinis Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Įvažiavimo tikslas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Privaloma naudoti dujų analizatorių: **🖵** Taip **🖵** Ne  |
| Su saugos reikalavimais susipažinau ir juos vykdysiu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vairuotojo vardas, pavardė ir parašas) |
| Leidžiu įvažiuoti į pavojingą teritoriją: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) |
| **SAUGOS REIKALAVIMAI****Reikalavimai transporto priemonės naudojimui*** Leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės stiklo ir nenuimti jo visą buvimo pavojingoje teritorijoje laiką.
* Transporto priemonės vairuotojas privalo būti įsijungęs avarinę šviesos signalizaciją.
* Transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti 20 km/h greitį.
* Transporto priemonę statyti išvažiavimo iš pavojingos teritorijos kryptimi.
* Baigus darbus pašalinti transporto priemonę iš pavojingos teritorijos.

**Veiksmai avariniais atvejais*** Įvykus pavojingų medžiagų nutekėjimui, suveikus avarinei sirenai ar dujų analizatoriui, nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį maitinimą, transporto priemonę palikti neužrakintą ir informuoti technologinio įrenginio personalą.
* Transporto priemonės naudojimo metu įvykus gaisrui, avarijai, nelaimingam atsitikimui, leidimas nustoja galioti ir turi būti perduotas atitinkamai įvykio tyrimo komisijai.
 |